<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="40" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40" y1="0" x2="40" y2="40" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40" y1="40" x2="0" y2="40" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="40" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>+5V</text>
<text>GND</text>
<text>HC04</text>
<text>10MHz OCXO</text>
<text>OPENCORE NMR</text>
<text>10 MHz CLK</text>
<text>2011 Sep K. Takeda</text>
<text>OUT2</text>
<text>OUT5</text>
<hole x="2.5" y="2.5" drill="3.5"/>
<hole x="37.5" y="2.5" drill="3.5"/>
<hole x="37.5" y="37.5" drill="3.5"/>
<hole x="2.5" y="37.5" drill="3.5"/>
</plain>
<libraries>
<library name="74ttl-din">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="HIROSE">
<packages>
<package name="DF13-2P-12.5V">
</package>
<package name="U.FL-R-SMT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="connector">
<packages>
<package name="SMA_STRAIGHT">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="10MCLK" library="74ttl-din" package="DIL14" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$2" library="74ttl-din" package="DIL14" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DC_POW" library="HIROSE" package="DF13-2P-12.5V" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="OUT6" library="connector" package="SMA_STRAIGHT" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="OUT4" library="connector" package="SMA_STRAIGHT" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="OUT3" library="connector" package="SMA_STRAIGHT" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="OUT1" library="connector" package="SMA_STRAIGHT" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="E$10" library="HIROSE" package="U.FL-R-SMT" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$11" library="HIROSE" package="U.FL-R-SMT" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MON/EXT" library="HIROSE" package="U.FL-R-SMT" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="S$2">
<contactref element="E$10" pad="P$1"/>
<contactref element="E$2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="S$5">
<contactref element="E$11" pad="P$1"/>
<contactref element="E$2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="10IN">
<contactref element="E$2" pad="9"/>
<contactref element="E$2" pad="5"/>
<contactref element="E$2" pad="11"/>
<contactref element="E$2" pad="3"/>
<contactref element="E$2" pad="13"/>
<contactref element="E$2" pad="1"/>
<contactref element="10MCLK" pad="8"/>
<contactref element="MON/EXT" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="S$7">
<contactref element="OUT4" pad="1"/>
<contactref element="E$2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="S$8">
<contactref element="OUT6" pad="1"/>
<contactref element="E$2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="S$9">
<contactref element="OUT1" pad="1"/>
<contactref element="E$2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$10">
<contactref element="OUT3" pad="1"/>
<contactref element="E$2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="OUT4" pad="4"/>
<contactref element="OUT1" pad="2"/>
<contactref element="OUT1" pad="4"/>
<contactref element="OUT1" pad="5"/>
<contactref element="OUT1" pad="3"/>
<contactref element="E$10" pad="P$3"/>
<contactref element="E$10" pad="P$2"/>
<contactref element="OUT3" pad="2"/>
<contactref element="OUT3" pad="4"/>
<contactref element="OUT3" pad="5"/>
<contactref element="OUT3" pad="3"/>
<contactref element="E$2" pad="7"/>
<contactref element="DC_POW" pad="1"/>
<contactref element="10MCLK" pad="7"/>
<contactref element="OUT4" pad="2"/>
<contactref element="OUT4" pad="3"/>
<contactref element="OUT4" pad="5"/>
<contactref element="E$11" pad="P$2"/>
<contactref element="E$11" pad="P$3"/>
<contactref element="OUT6" pad="2"/>
<contactref element="OUT6" pad="3"/>
<contactref element="OUT6" pad="5"/>
<contactref element="OUT6" pad="4"/>
<contactref element="MON/EXT" pad="P$2"/>
<contactref element="MON/EXT" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="10MCLK" pad="14"/>
<contactref element="DC_POW" pad="2"/>
<contactref element="E$2" pad="14"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
